Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz)

                                                             
                                                             Nasz znak:                                                        Data:
                                                              ZP. .... .2014                                                     2014 – 10– 30.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę instalacji grzewczej                                              i wodno – kanalizacyjnej  w budynkach szkoły.

                 Celem prawidłowego przygotowania i złożenia oferty informuję jn.:

•	§ 3 siwz ust. 2 pkt 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:
"c) demontaż istniejącej i montaż nowej instalacji c.o. w zakresie: rurociągów ze stali węglowej – 1.094 m; zaworów przelotowych – 80 szt.; grzejników płytowych – 142 szt. (123 szt. nowe + 19 szt. z demontażu); dostawy oraz montażu aparatu ogrzewczo - wentylacyjnego – 3 kpl. i regulatora pogodowego".

•	W § 3 siwz ust. 2 pkt 1: po lit. c) dodaje się lit. d) i e) o brzmieniu:
"d) montaż stacji uzdatniania wody (np. aquaset) do zasilania kotłowni;
c) w poz. 80-102 przedmiaru robót (zał. nr 4 do siwz) należy przyjąć do ponownego wbudowania istniejące grzejniki:
- 22k600/1000 – 1 szt.
- 22k600/1400 – 8 szt.
- 22k600/1600 – 3 szt.
- 22k600/1800 – 2 szt.
- 22k600/2000 – 3 szt.
- 22k900/1200 – 2 szt."

•	 § 3 siwz ust. 2 pkt 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:
"c) demontaż istniejącej i montaż nowej instalacji c.o. w zakresie: rurociągów ze stali węglowej – 275 m; zaworów przelotowych – 8 szt.; grzejników płytowych – 25 szt. (14 szt nowych + 11 szt. z demontażu); dostawy oraz montażu regulatora pogodowego i wymienników solarnych – 2 szt.".

•	 W § 3 siwz ust. 2 pkt 2: po lit. c) dodaje się lit. d) i e) o brzmieniu:
"d) montaż stacji uzdatniania wody (np. aguaset) do zasilania kotłowni;
w poz. 197-212 przedmiaru robót (zał. nr 4 do siwz) należy przyjąć do ponownego wbudowania istniejące grzejniki:
- 22k600/1400 – 2 szt.
- 22k600/2000 – 1 szt.;
- 22k600/2400 – 3 szt.
- 22k900/800 – 1 szt.
- AL600/1450 – 3 szt.
- AL600/2200 – 1 szt.

•	Wadium, o którym mowa w § 8 siwz, należy wnieść do dnia  14.11.2014r. do godz. 10:00.

•	Wadium, o którym mowa w § 8 siwz, wnoszone w formie pieniądza, musi znajdować się fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu  14.11.2014r. o godz. 10:00.

•	Termin składania ofert, o którym mowa w § 11siwz ust. 2, upływa dnia  14.11.2014r. o godz. 10:00.

•	Otwarcie ofert, o którym mowa w § 11 siwz ust. 3, odbędzie sie dnia 14.11.2014r. o godz. 10:15.

                                                                      
•	§ 1 ust. 2 projektu umowy (zał. nr 3 do siwz) otrzymuje brzmienie:
"2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych wynikających z przedmiaru robót (zał. nr 4 i 4a do siwz) oraz dokumentacji projektowej (zał. nr 5 do siwz)". 

10. W załączeniu niniejszego wyjaśnienia, na stronie internetowej Zamawiającego www.zsckr.net, udostępnia się egzemplarz zamienny formularza ofertowego – zał. nr 1 do siwz.